                                  Приложение
                                 УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации                      Подосиновского района
от  23.07.2025   №  165
МЕСТНЫЕ  НОРМАТИВЫ 

градостроительного проектирования  Подосиновского 

муниципального района Кировской области

1. Область применения

1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования Подосиновского района Кировской области (далее – местные нормативы) подготовлены в соответствии с требованиями статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 10.5 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» (далее – Закон области).

1.2. Местные нормативы устанавливают предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными статьёй 10.5 Закона области, населения Подосиновского района и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Подосиновского района.

1.3. Местные нормативы включают в себя следующие разделы:

1.3.1. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

1.3.2. Основная часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частью 3 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения Подосиновского района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Подосиновского района).

В основной части установлены расчетные показатели для объектов местного значения муниципального района, поименованные в статье 10¹ Закона области.

1.3.3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

1.4. Установленные в местных нормативах показатели применяются при подготовке изменений в схему территориального планирования Подосиновского района.

2. Основная часть. Расчетные показатели 
2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 
Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно- планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично- дорожной сети следует выделять улицы и дороги магистрального и местного значений, а также главные улицы. Расчетные параметры улиц и дорог следует принимать по таблице 11 приложения. 
         Расчетные показатели объектов автомобильного транспорта местного значения принимаются в соответствии с таблицами 1,2. 
     Таблица 1 
	№ п/п
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	1
	Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального

района
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Плотность автомобильных дорог, км/кв. км
	0,2

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется
	

	2
	Автовокзалы для межмуниципального транспортного сообщения и автостанции межмуниципального сообщения
	расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	количество объектов, единиц
	1

	
	
	расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	минут
	90



                                                                                                                                        Таблица 2
	№ 
п/п 
	Объект,  единица измерения 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами 
	Максимально допустимый уровень доступности объектов 

	1 
	2 
	3 
	4 

	
	Объекты автомобильного транспорта местного значения 

	1 
	Автотранспортное предприятие городского пассажирского транспорта, объект 
	1 
	Не нормируется 

	2 
	Остановки общественного транспорта в населенных пунктах 
	Не нормируется 
	500 метров 


2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 
      Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий и расчетные показатели максимального допустимого уровня территориальной доступности определяются региональными нормативами градостроительного проектирования. 
2.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 3. 
                                                                                                                          Таблица 3  
	№ п/п 
	Учреждение, организация, единица измерения 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами 
	Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности объектов 

	1 
	2 
	3 
	4 

	
	Объекты в области образования местного значения 

	1 
	Дошкольные образовательные организации, мест на 1 

тыс.жителей 


	
	пешеходная доступность составляет по времени 8 минут, в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности - 12 минут, в сельских населенных пунктах поселений - 15 минут; транспортная доступность - 30 километров в одну сторону <*>

	
	городское поселение


	49
	

	
	сельское поселение
	42
	

	2 
	Общеобразовательные 

организации, 
мест 
на 
1 

тыс.жителй 


	
	пешеходная доступность составляет по времени 7 минут, в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности - 11 минут, в сельских населенных пунктах поселений - 13 минут; транспортная доступность - 30 километров в одну сторону <*>

	
	городское поселение


	144
	

	
	сельское поселение
	111
	

	3 
	Общеобразовательные организации дополнительного образования 
детей, внешкольные  учреждения, 
мест на 1 тыс.человек 
	11,4, в том числе по видам зданий: Дворец (Дом) творчества школьников - 3,8; станция юных техников - 1; станция юных натуралистов - 0,5; станция юных туристов - 0,5; детско-юношеская спортивная школа - 2,6; детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) - 3 
	транспортная доступность - 30 минут


<*> Органом местного самоуправления муниципального образования Кировской области может быть увеличен максимально допустимый уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций при соответствующем обосновании.

Примечания: 1. Пути подходов учащихся к общеобразовательным организациям с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне согласно требованиям примечания 2 к таблице 10.1 пункта 10.4 свода правил СП 42.13330.2016.

2. Вместимость общеобразовательных организаций и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Д к своду правил СП 42.13330.2016.

3. Размеры земельных участков общеобразовательных организаций, не указанных в приложении Д к своду правил СП 42.13330.2016, следует принимать по заданию на проектирование.

4. Участки детских дошкольных организаций не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

5. В сельских населенных пунктах места для организаций дополнительного образования рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных организаций.

6. Допускается совместное использование отдельных зон территории общеобразовательной организации (физкультурно-спортивных, учебно-опытных площадок для активного и тихого отдыха для средних и старших классов), расположенных на отдельных земельных участках, находящихся в пешеходной доступности от земельного участка, на котором располагается здание общеобразовательной организации (не далее 300 метров от здания для обучающихся начальной школы, не далее 500 метров от здания для обучающихся основной и средней школы).

2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области здравоохранения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
Расчетные показатели минимального допустимого уровня обеспеченности объектами в области здравоохранения и расчетные показатели  максимально допустимого уровня территориальной доступности определяются региональными нормативами градостроительного проектирования. 
2.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и массового спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

	№

п/п
	Наименование вида объекта
	Показатель, 
единица измерения 
	Показатель 
минимальной обеспеченности *
	Показатель 
максимальной доступности

	1
	Многофункциональные спортивные комплексы, физкультурно-оздоровительные комплексы вместимостью до 500 человек
	Штук 
	2
	Не более 60 мин транспортной доступности (общественным транспортом) 



	2
	Стадионы, спортивные залы вместимостью до 500 человек
	Штук
	6
	Не более 15 мин шаговой доступности

	3
	Крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи вместимостью до 500 человек
	Штук
	3
	Не более 60 мин транспортной доступности (общественным транспортом) 



	4
	Плавательные бассейны с длиной плавательной дорожки не менее 25 метров
	Штук
	1
	Не более 60 мин транспортной доступности (общественным транспортом) 



	5
	Лыжные базы с трассой длиной до 5 километров
	Штук
	3
	Не устанавливается


* Расчет показателя минимальной обеспеченности произведен для муниципального образования с численностью населения 10 911 человек

Материалы по обоснованию:

Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами физической культуры и массового спорта, показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения приняты с учетом рекомендованных нормативов обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры, утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 (далее – Приказ от 19.08.2021 № 649). 

Нормативы обеспеченности объектами спортивной инфраструктуры рекомендованы для субъекта Российской Федерации из расчета на 100000 жителей. Рекомендованные нормативы обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры включает все объекты на территории субъекта Российской Федерации, в том числе местного значения муниципальных образований, расположенных на территории Кировской области.
Перечень объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта установлен в статье 10.1 и 10.2 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области». 

1. Обоснование в отношении минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами физической культуры и массового спорта.

1.1. Многофункциональные спортивные комплексы, физкультурно-оздоровительные комплексы вместимостью до 500 человек.

В соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр) для многофункциональных спортивных комплексов, физкультурно-оздоровительных комплексов установлен минимальный нормативный показатель обеспеченности объектами – 70 кв.м. общей площади объекта на 1000 человек.

В соответствии с переписью населения по состоянию на 01.01.2025 год количество жителей Подосиновского муниципального района составляет 10 911 человек. 

Расчет норматива:

70 кв.м. * 10 911 человек / 1000 человек = 763,77 кв.м. – общей площади объекта.

Установлено значение нормативного показателя 2 объекта.

1.2. Стадионы, спортивные залы вместимостью до 500 человек.

Нормативный показатель для стадионов, спортивных залов, рекомендованный Приказом от 19.08.2021 № 649, составляет 59 объектов на 100000 жителей. В соответствии с  переписью населения по состоянию на 01.01.2025 год количество жителей Подосиновского муниципального района составляет 10 911 человек.  

Расчет норматива:

 10 911 человек * 59 объектов / 100000 человек = 6,43

Установлено значение нормативного показателя 6 объектов.
1.3. Крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи вместимостью до 500 человек, лыжные базы с трассой длиной до 5 километров.

Нормативный показатель для «других» объектов, в том числе крытых спортивных объектов с искусственным льдом, манежей, лыжных баз, рекомендованный Приказом от 19.08.2021 № 649, составляет 46 объектов на 100000 жителей. В соответствии с переписью населения по состоянию на 01.01.2025 год количество жителей Подосиновского муниципального района составляет 10 911 человек. 

Расчет норматива:

10 911 человек * 46 объектов / 100000 человек = 5,01
Следовательно, минимальный уровень обеспеченности 5 объектов.

Установлены значения нормативных показателей:

для крытых спортивных объектов с искусственным льдом, манежей вместимостью до 500 человек – 3;

для лыжных баз с трассой длиной до 5 километров – 3.

1.4. Плавательные бассейны с длиной плавательной дорожки не менее 25 метров.

Нормативный показатель для плавательных бассейнов, рекомендованный Приказом от 19.08.2021 № 649, составляет 5 объектов на 100000 жителей. В соответствии с переписью населения по состоянию на 01.01.2025 год количество жителей Подосиновского муниципального района составляет 10 911 человек. 

Расчет норматива:

10 911человек * 5 объектов / 100000 человек = 0,54

Установлено значение нормативного показателя 1 объектов.
2. Обоснование в отношении максимальной доступности населения до объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта.

2.1. Показатели максимальной доступности населения до объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта: многофункциональные спортивные комплексы, физкультурно-оздоровительные комплексы вместимостью до 500 человек, крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи вместимостью до 500 человек, плавательные бассейны с длиной плавательной дорожки не менее 25 метров установлены в соответствии с разделом 3 Приказа от 19.08.2021 № 649 не более 60 минут транспортной доступности (общественным транспортом). 

2.2. В соответствии с разделом 3 приказа от 19.08.2021 № 649 максимальная доступность до спортивных залов установлена 1000 метров пешей доступности. При средней скорости движения человека 4 км/ч, максимальная доступность до спортивных залов в МНГП установлена не более 15 минут.

2.3. В соответствии с разделом 3 приказа от 19.08.2021 № 649 максимальная доступность до лыжных баз не устанавливается.

 2.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов 
 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами утилизации твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), в том числе объектами раздельного сбора и накопления ТКО, и расчетные показатели максимально допустимого уровня  доступности таких объектов принимаются в соответствии с таблицей 4.       
Для объектов местного значения, на которые не установлены расчетные показатели в таблице 4, следует руководствоваться нормативно – правовым актом органа исполнительной власти Кировской области в области обращения с отходами. 
Таблица 4 
	 № 
п/п 
	Показатель,  единица измерения 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами 
	Максимально допустимый уровень доступности объектов 

	1 
	2 
	3 
	4 

	1 
	Обеспеченность населения услугами по сбору ТКО для многоквартирных жилых домов и индивидуальных жилых домов на 1 человека, куб.м в год 
	1,4991 
	1502 м   
 


Примечание: 
 При средней плотности твердых коммунальных отходов 0,104 тонны в куб.м. 
1. Расстояние от жилых домов до площадки сбора ТКО. 
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области утилизации бытовых и промышленных отходов принимаются в соответствии с таблицей 5.












             Таблица 5
	№

п/п
	Учреждение, объект, единица измерения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами 
	Максимально допустимый уровень территорий доступности объектами

	1
	Полигон бытовых и промышленных отходов, объект
	1
	Доступность не нормируется, удаленность в соответствии с санитарными правилами


Не допускается превышение гигиенических нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе: в жилой зоне - 1,0 ПДК (ОБУВ); на территории, выделенной в документах градостроительного зонирования, решениях органов местного самоуправления для организации курортных зон, размещения санаториев, домов отдыха, пансионатов, туристских баз, организованного отдыха населения, в том числе пляжей, парков, спортивных баз и их сооружений на открытом воздухе, а также на территориях размещения лечебно-профилактических учреждений длительного пребывания больных и центров реабилитации - 0,8 ПДК (ОБУВ).
2.7. Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов  
  Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицами 6-7. 
Таблица 6 
	Объект, единица измерения 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами 
	Максимально допустимый  уровень доступности объектов 

	1 
	2 
	3 

	Объекты общего пользования рекреационного назначения местного значения 

	Размер населенного пункта 
	Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, кв.м/чел 
	 

	Малый город от 5 до 50 тыс.чел. 
	10 
	Не нормируется 

	поселок городского типа
	10
	3,0 км

	сельский населенный пункт 
	12
	3,0 км


Примечания: 
1. Площадь городских парков следует принимать не менее 15 га, парков в жилых районах - не менее 3 га. 2. Время доступности парков должно составлять не более 20 минут.  
     Таблица 7 
	Объекты в области культуры и искусства местного значения 

	№ 
п/п 
	Объект, единица измерения 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами 
	Максимально допустимый  уровень доступности объектов 

	1 
	Клубы, мест на 1 тыс. жителей 
	80 
	Не нормируется 

	2 
	Театры, мест на 1 тыс. жителей 
	5 
	Не нормируется 

	3 
	Концертные залы, мест на 1 тыс. жителей 
	3,5 
	Не нормируется 

	4 
	Музеи, объект 
	1 
	Не нормируется 

	5 
	Выставочные 
залы, 
объект 
	1 
	Не нормируется 

	Административно – деловые объекты, объекты управления и связи местного значения

	6 
	Муниципальный 
архив, объект 
	1 
	Не нормируется 

	7 
	Отделения связи, объект 
	14 
	500 м 

	8 
	Отделы ЗАГС, объект 
	1 
	Не нормируется 

	
	Объекты ритуальных услуг местного значения

	9 
	Кладбище традиционного захоронения, на 1 тыс.человек 


	Размер земельного участка 0,24 га 
	Не нормируется, удаленность в 

соответствии с 

санитарными правилами 

	10 
	Кладбище захоронений кремации, на 1 тыс.человек 
	урновых после 
	Размер земельного участка 0,02 га 
	Не нормируется, удаленность в 
соответствии с 
санитарными правилами 


Примечание: 
1. Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей города, но не может превышать 40 га. 
2. Для иных объектов местного значения, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, учреждений жилищно- коммунального хозяйства минимальные расчетные показатели могут устанавливаться в соответствии с приложением  Д к СП 42.13330.2016 или заданием на проектирование таких объектов.
3. Озеленение застраиваемой территории в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
2.8. Электроснабжение сельских поселений

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности сельских поселений объектами местного значения в области электроснабжения установлены с учетом Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». 

Расчет электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) и СП 31-110-2003.

Укрупненные показатели электропотребления для проживающего населения,  установлены на основании приложения Л к СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" и рекомендованы для определения минимальной необходимой мощности объектов электроснабжения.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов электроснабжения не нормируется.

Условия применения стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением бытовых кондиционеров принимать в соответствии с СП 54.13330.2022.
2.9. Газоснабжение сельских поселений

Проектирование и строительство новых газораспределительных систем, реконструкцию и развитие действующих газораспределительных систем следует осуществлять в соответствии со схемой газоснабжения, разработанной в составе программы газификации Кировской области, в целях обеспечения предусматриваемого программой уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

Газораспределительная система должна обеспечивать подачу газа потребителям в необходимом объеме и требуемых параметров.

Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами следует использовать расчетную величину потребления газа на коммунально-бытовые нужды населения и производственные нужды и характеристики планируемых к размещению объектов.

Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расхода газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов не нормируется.

2.10. Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности (основные расчетные параметры) автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района приведены в таблице 8.

Таблица 8
	Наименование объекта
	Минимально допустимые уровни обеспеченности - основные расчетные параметры для автомобильных дорог

	
	4 категории
	5 категории

	Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов, в том числе основные расчетные параметры:
	
	

	число полос движения
	               2
	    1                  

	ширина полосы движения, м
	              3
	4,5 и более

	центральная разделительная полоса
	не требуется

	пересечения с автодорогами, велосипедными и пешеходными дорожками
	допускаются в одном уровне

	примыкания в одном уровне
	допускаются

	расчетная скорость движения, км/ч
	           80
	60

	наименьший радиус кривых в плане, м
	          300
	150

	наибольший продольный уклон, %
	             60
	70

	ширина земляного полотна, м
	           10,0
	8,0


2.11. 
Расчетные 
показатели 
минимально 
допустимого 
уровня обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры местного значения 
    Предельные значения расчетных показателей минимального допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов инженерной инфраструктуры местного значения следует принимать в соответствии с таблицей 9. 
Таблица 9 
	№ п/ п 
	Область нормирования 
	Наименование вида объекта 
	Тип расчетного показателя 
	Вид расчетного 
показателя 
	Наименование расчетного 
показателя, единица изменения 
	Предельное значение расчетного показателя 
	

	
	
	
	
	
	
	Коли чество 
комнат 
	1 
чело век 
	2 
чело века 
	3 
челов ека 
	4 
чел ове ка 
	5 человек и более 
	

	1. 
	Объекты электроснабже ния населения 
	Электростанци и, подстанция 
35 
кВ, 
переключатель ные пункты, трансформато рные подстанции, линии электропереда чи 35 кВ 
	Расчетные показатели 
минимально 
допустимого 
уровня обеспеченн ости 
	Расчетный показатель 
минималь ного уровня мощности объекта 
	Норматив потребления коммунальных 
услуг 
по электроснабж
ению, кВт ч/чел./мес. при количестве проживающих человек в квартире (жилом доме) 
	При наличии электрической плиты 
	

	
	
	
	
	
	
	1 
комн
ата 
	153 
	95 
	73 
	60 
	52 
	

	
	
	
	
	
	
	2 
комн аты 
	180 
	112 
	87 
	70 
	61 
	

	
	
	
	
	
	
	3 
комн
аты и более 
	197 
	122 
	95 
	77 
	67 
	

	
	
	
	
	
	
	При наличии газовой плиты 
	

	
	
	
	
	
	
	1 
комн
ата 
	103 
	64 
	49 
	40 
	35 
	

	
	
	
	
	
	
	2 
комн аты 
	133 
	82 
	64 
	52 
	45 
	

	
	
	
	
	
	
	3 
комн
аты и более 
	150 
	93 
	72 
	59 
	51 
	

	
	
	
	Расчетный 
показатель максимальной территориальной доступности 
	- 
	Не нормируется 
	

	2. 
	Объекты газоснабжения 

населения 
	Объекты распределител

ьной сети, 

осуществляющ ие передачу энергии конечному потребителю (пункты редуцирования 

газа, 

газопроводы низкого, среднего 

давления) 

 
	Расчетные показатели 

максимально допустимого уровня 

обеспеченн

ости  
	Расчетный 

показатель 

максимал ьного допустим ого уровня мощности объекта 
	Максимальный расход 

природного газа куб.м/час в зависимости от площади жилого дома, кв.м или 

здания, кв.м 
	Площадь жилого дома, кв.м 
	

	
	
	
	
	
	
	 
	31-

50 
	51-

100 
	101-

130 
	131-

165 
	166-

200 
	250 
	300-

350 
	351-

400 
	450 

	
	
	
	
	
	
	Газов ая 

плит

а 4-х конф ороч ная 
	1,25 
	1,25 
	1,25 
	1,25 
	1,25 
	1,25 
	1,25 
	1,25 
	1,2

5 

	
	
	
	
	
	
	Макс имал ьный расход газа на котел и 

плиту
	2,9 
	3,55 
	4,05 
	4,5 
	4,96 
	6,2 
	6,45 
	6,45 
	7,7

5 

	
	
	
	
	
	
	
	Площадь здания, кв.м 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	До 140 
	141-

170 
	171-

240 
	241-

290 
	291-

340 
	341-

380 
	381-

550 
	560-

660 
	670

-

750 

	
	
	
	
	
	
	Макс имал ьный расхо д газа на котел 
	1,34 
	1,65 
	2,30 
	2,78 
	3,25 
	3,65 
	5,2 
	6,5 
	7,3 

	
	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	- 
	Не нормируется 
	
	
	
	

	3. 
	Объекты 
теплоснабжени
я 
	Объекты централизован ной системы 
теплоснабжения
осуществляющ ие выработку и подачу тепловой энергии конечному 
потребителю 
 
	Расчетные показатели 
минимально 
допустимого 
уровня обеспеченности 
	Расчетный показатель 
минималь ного уровня мощности объекта 
	Усредненный показатель удельного теплопотребл ения, ккал/час 
на 1 кв. м общей 
площади 
 
	23,673 

	4. 
	Объекты водоснабжения 
	Водозаборы, танции 

водоподготовки 

(водопроводные 
очистные сооружения), насосные станции, резервуары, водонапорные башни, водопровод 
	Расчетные показатели 

минимально 

допустимого 
уровня обеспеченн ости 
	Расчетный показатель 

минимально допустим ого уровня мощности объекта 
	Показатель удельного водопотребле ния, л/сут. на 

1 человека 
	Степень благоустройства районов жилой застройки 
	Минимальная норма удельного хозяйственно- питьевого водопотребления на одного жителя (за год), 

л/сут  на человека 

	
	
	
	
	
	
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, 

без ванн 
	110 

	
	
	
	
	
	
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными 

водонагревателями 
	160 

	
	
	
	
	
	
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и централизованным горячим водоснабжением 
	240 

	
	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной 

доступности 
	- 
	Не нормируется 

	
	
	
	
	
	

	5. 
	Объекты водоотведения 
	Очистные сооружения, канализационн ые 
насосные 
станции, канализация магистральная 
	Расчетные показатели минимального уровня обеспеченн ости 
	Расчетные 
показатель 
минимально допустим ого уровня мощности объекта 
	Показатель удельного водоотведения, л/сут. на 1 человека 
	Степень благоустройства районов жилой застройки 
	Минимальная норма удельного водоотведения на одного 
жителя среднесуточная (за год), л/сут. 
на человека 

	
	
	
	
	
	
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, 
без ванн 
	110 

	
	
	
	
	
	
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными 
водонагревателями 
	160 

	
	
	
	
	
	
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и централизованным горячим водоснабжением 
	240 

	
	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	- 
	Не нормируется 


                                                                                                                                                                                                                                                   Приложение 
Таблица 11 
Категории и параметры городских улиц и дорог 
	 № п/п 
	Категория городских улиц и дорог 
	Основное назначение 
	Расчетная скорость 
движения, км/ч 
	Ширина полосы 
движения, м 
	Число полос движения 
	Ширина пешеход
ной части 
тротуара, м 
	Наимень ший 
радиус 
кривых в плане, м 
	Наиболь ший 
продольн ый 
уклон, промилле 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 

	1. 
	Магистральные улицы: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1. 
	Общегородского значения: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 1.1.1. 
	Регулируемого движения 
	Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами, как правило, в одном уровне
	80 
	3,5 
	4 - 6 
	- 
	400 
	50 

	1.2. 
	Районного значения: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.1. 
	Транспортнопешеходные 
	Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы 
	70 
	3,75 
	4 - 6 
	3 
	250 
	60 

	1.2.2. 
	Пешеходнотранспортные 
	Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах района 
	50 
	4,0 
	2 - 4 
	3 - 6 
	125 
	40 

	2. 
	Улицы и дороги местного значения: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1. 
	
Улицы 
в 
жилой 
застройке 
	Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения 
	60 
	3,5 
	2 - 4 
	2,25 - 3 
	125 
	70 

	2.2. 
	Улицы и дороги в промышленных и коммунально-складских зонах (районах) 
	Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон (районов), выходы на магистральные городские дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне 
	60 
	3,75 
	2 - 4 
	1,5 - 3 
	125 
	60 

	2.3. 
	Пешеходные 
улицы 
дороги 
	и 
	Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами 
общественного транспорта 
	- 
	0,75 - 1,0 
	по 
расчету 
	по 
проекту 
	 
	 

	2.4. 
	Парковые дороги 
	
	Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения 
легковых автомобилей 
	40 
	3 
	2 
	- 
	75 
	80 

	3. 
	Проезды: 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1. 
	Основные 
	
	Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, 
микрорайонов, кварталов 
	40 
	2,75 
	2 
	1,0 
	50 
	70 

	3.2. 
	Второстепенные 
	
	30 
	3,5 
	1 
	0,75 
	25 
	80 

	4. 
	Велосипедные дорожки 
	Проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортного движения трассам к местам отдыха, общественным центрам, а в крупных городах связь в пределах планировочных районов 
	20 - 30 
	1,5 
	1 - 4 
	- 
	30 
	40 


Примечания: 
1. Главные улицы, как правило, выделяются из состава транспортно-пешеходных, пешеходно-транспортных и пешеходных улиц и являются основой архитектурно-планировочного построения общегородского центра. 
2. В центральных зонах допускается снижать расчетную скорость движения для магистральных улиц общегородского значения с непрерывным движением на 20 км/час, с регулируемым движением на 10 км/час. 
3. Допускается предусматривать поэтапное достижение расчетных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с учетом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов при обязательном резервировании территории для перспективного строительства. 
4. На территориях новой малоэтажной жилой застройки ширину жилой улицы в красных линиях следует принимать не менее 15 м. Ширина проезда может быть установлена менее 15 м при ее обосновании проектной организацией с обеспечением размещения проезжей части, элементов благоустройства и технических полос инженерных сетей, при условии согласования отступлений с ГИБДД. 
5. В особо стесненных условиях трассирования допускается принимать параметры улиц и дорог, отличающиеся от указанных в 
таблице, при условии согласования отступлений с администрацией города и ГИБДД. 
6. На магистральных улицах на подходах к перекрестку целесообразно предусматривать уширение проезжей части на одну полосу движения за 200 - 300 м. 
 3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования 

В нормативах установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города с учетом: 

· административно-территориального устройства; 

· социально-демографического состава и плотности населения; 

· природно-климатических условий; 

· федерального законодательства, иных градостроительных показателей и норм. 

Нормативы направлены на повышение благоприятных условий жизни населения города, устойчивое развитие его территории. 

Минимальные расчетные показатели, содержащиеся в основной части, обеспечения объектами социального и иного назначения в области обеспечения учреждениями и предприятиями обслуживания действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащих застройке территориях общественно-деловых, жилых, рекреационных зон. 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта, предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, социального обеспечения, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, в иных областях, расчетные показатели и параметры развития, организации и использования территорий, градостроительные показатели и нормы для архитектурно-строительного проектирования подготовлены в соответствии с: 

Градостроительным кодексом

 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=F6C5584C7800A48D848C5C7B59AF5212BB206F7E81DC60A65671B54F3C47FA1F01C5F81A9435D47B454D218A83DFUFF" \h  РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

Земельным кодексом

 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=F6C5584C7800A48D848C5C7B59AF5212BB206E7C83DE60A65671B54F3C47FA1F01C5F81A9435D47B454D218A83DFUFF" \h  РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

Федеральным законом

 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=F6C5584C7800A48D848C5C7B59AF5212BB2F6E7A86D060A65671B54F3C47FA1F01C5F81A9435D47B454D218A83DFUFF" \h  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом

 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=F6C5584C7800A48D848C5C7B59AF5212BB2F6E7D8DDD60A65671B54F3C47FA1F01C5F81A9435D47B454D218A83DFUFF" \h  от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

Федеральным законом

 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=F6C5584C7800A48D848C5C7B59AF5212BB2F6E7B85DE60A65671B54F3C47FA1F01C5F81A9435D47B454D218A83DFUFF" \h  от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

Федеральным законом

 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=F6C5584C7800A48D848C5C7B59AF5212BB206F7E8DDB60A65671B54F3C47FA1F01C5F81A9435D47B454D218A83DFUFF" \h  от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

Федеральным законом

 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=F6C5584C7800A48D848C5C7B59AF5212BB2F6E728CD960A65671B54F3C47FA1F01C5F81A9435D47B454D218A83DFUFF" \h  от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»; 

Федеральным законом

 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=F6C5584C7800A48D848C5C7B59AF5212BB2F647284DB60A65671B54F3C47FA1F01C5F81A9435D47B454D218A83DFUFF" \h  от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

Федеральным законом

 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=F6C5584C7800A48D848C5C7B59AF5212BB2D647A81DE60A65671B54F3C47FA1F01C5F81A9435D47B454D218A83DFUFF" \h  от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»; 

Приказом Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»; 

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; 


СП 
43.13330.2012. 
Свод 
правил. 
Сооружения 
промышленных 

предприятий; 

ГОСТ 17.5.3.01-78 «Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов»; 

ГОСТ 17.6.3.01-78 «Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов зеленых зон городов»; 

СП 30-101-98 «Методические указания по расчету земельных участков в кондоминиумах»; 

СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Законом

 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=F6C5584C7800A48D848C42764FC30E1BB823327784DF63F50A21B3186317FC4A5385A643C4729F7641503D8A84E03ADD6FD8U2F" \h  Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области»; региональными нормативами

 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=F6C5584C7800A48D848C42764FC30E1BB823327784DF6BF50B20B3186317FC4A5385A643D672C77A4053238B89F56C8C29D671B116418CE81D658DFCD2U1F" \h  градостроительного проектирования 

Кировской области. 

